|  |
| --- |
| 1871 |
| **BULJAN CESTE d.o.o. Troska bb****71260 Kreševo, Bosna i Hercegovina****20**1871 – CPR – 0247 |
| **EN 12899-1:2007****bc-kz 90-1R**Ploča znaka ojačani kvadrat 900x900 mm, s materijalima primjenjenim za fiksni vertikalni prometni znak, dvostruko povijenih rubova**Otpornost na horizontalna opterećenja** -Pričvršćavanje – Zadovoljava (materijal – čelik)Utjecaji vjetra – WL6Privremena deformacija - savijanje – TDB2Dinamičko opterećenje snijega – DSL1Opterećenje – PL1Trajna deformacija – ZadovoljavaParcijalni koeficijent sigurnosti – PAF1**Karakteristike vidljivosti**Dnevna kromatičnost i faktor osvjetljenosti – B1 & B2Koeficijent retrorefleksije – RA1**Trajnost**Otpornost materijala lica znaka na udar – ZadovoljavaOtpornost na koroziju – Aluminij, SP1  |