|  |
| --- |
| 1871 |
| **BULJAN CESTE d.o.o. Troska bb**  **71260 Kreševo, Bosna i Hercegovina**  **20**  1871 – CPR – 0247 |
| **EN 12899-1:2007**  **bc-tz 90-2R**  Ploča znaka jednakostranični trokut 900x900x900 mm, s materijalima primjenjenim za fiksni vertikalni prometni znak, dvostruko povijenih rubova  **Otpornost na horizontalna opterećenja** -  Pričvršćavanje – Zadovoljava (materijal – čelik)  Utjecaji vjetra – WL3  Privremena deformacija - savijanje – TDB4  Dinamičko opterećenje snijega – DSL1  Opterećenje – PL1  Trajna deformacija – Zadovoljava  Parcijalni koeficijent sigurnosti – PAF1  **Karakteristike vidljivosti**  Dnevna kromatičnost i faktor osvjetljenosti – B1 & B2  Koeficijent retrorefleksije – R2  **Trajnost**  Otpornost materijala lica znaka na udar – Zadovoljava  Otpornost na koroziju – Aluminij, SP1 |